附件1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 技术参数 | 单项报价金额（元） |
| 1 | 切片机 | 1台 | 1.自带内循环冷却系统，水泵一套，水箱一个。2.配备切割室清理喷水枪一把。3.具备中文显示系统。 |  |
| 2 | 自动磨抛机 | 1台 | 1.带有水冷却装置和磨粒冲刷喷嘴，配ABS外壳和不锈钢标准件，提高防腐、防锈性。2.磨抛盘直径：φ250mm。 |  |
| 3 | 扫描电镜 | 1台 | 1.全自动真空控制，具有真空互锁功能。2.图像显示与处理：全屏显示、分屏显示。 |  |
| 4 | 体视显微镜 | 1台 | 1.平行双光路变倍系统，机身自带孔径光阑。2.物镜1.0x全复消色差萤石物镜，数值孔径0.15，视场31.4mm。 |  |
| 显微镜专用数码成像系统 | 1台 | 1. 对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印及相册管理等功能等。

2.播放录像、远程共享。 |  |
| 5 | 偏光显微镜 | 1台 | 1.图像处理器不低于i5，≥4GB DDR4，≥1T硬盘，Windows系统，≥2GB 独显，配置≥23寸高清显示器。 |  |
| 6 | 高分辨率数码相机 | 1台 | 1.触摸屏，全画幅传感器，5轴防抖。2.有效像素：≥2420万。 |  |
| 7 | 3D打印机 | 1台 | 1.振镜扫描振镜，光斑直径:0.12-0.1mm;扫描速度:15米/s。 |  |
| 8 | 高低温环境测试箱 | 1台 | 1.内部有效容积50L。2.内部有效尺寸400×350×400mm。3.外形尺寸820×710×1400mm。 |  |
| 合计报价金额： 元（大写： ） |